        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA Grafiktreiber fuer Windows 95/98/ME
        |
        | Copyright (c) 2001 ELSA AG (Aachen, Germany)
        |
        |
        | ELSA AG                  Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11
        | 52070 Aachen
        | Deutschland
        |
        | ELSA Inc.                Internet   : http://www.elsa.com
        | 1630 Zanker Road,
        | San Jose, CA 95112
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.           Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan
        |
        | ELSA Japan Inc.          Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan


        Unterstuetzte Betriebssysteme:
        ------------------------------
        Microsoft Windows 95
        Microsoft Windows 98
        Microsoft Windows Millennium Edition (Windows Me)


        Dateiliste:
        -----------
        AGARTD.VXD   - AGP support file for Aladdin TNT2
        ALIPCIMP.PCI - AGP support file for Aladdin TNT2
        NVAGP.INF    - Windows 9x display driver information file for
                       ELSA adapters
        NVARCH16.DLL - interface layer to NV architecture for 16-bit
                       clients
        NVARCH32.DLL - interface layer to NV architecture for 32-bit
                       clients
        NVCORE.VXD   - Resource Manager kernel
        NVDD32.DLL   - DirectDraw driver
        NVDESK32.DLL - desktop manager
        NVDISP.DRV   - display driver
        NVOPENGL.DLL - OpenGL driver
        NVMINI.VXD   - mini-VDD for VGA virtualization and device
                       Plug-N-Play
        NVMINI2.VXD  - mini-VDD for device Plug-N-Play of secondary
                       devices
        NVCPL.DLL    - display properties extension
        NVCPL.HLP    - display properties extension help file
        NVQTWK.DLL   - taskbar applet
        NVDESK32.DLL - desktop manager
        NVDMCPL.DLL  - desktop manager hook library
        README.TXT   - The file you're reading.
        VGARTD.VXD   - Windows 95 AGP support file



        Installationshinweise:
        ----------------------


        Windows 95
        ----------

        Vorbereiten der Treiberinstallation:
        ------------------------------------

        1 Microsoft Windows 95 starten.

        2 Start-Button klicken, dann Einstellungen und Systemsteuerung
          auswaehlen.

        3 Doppel-Klick auf Anzeige.

        4 Einstellungen, dann Erweitert, Grafikkarte auswaehlen
          dann Aendern waehlen.

        5 Alle Geraete anzeigen lassen.

        6 Waehlen Sie Standard-Grafikkarten in der
          Herstellerliste.

        7 Waehlen Sie Standard PCI Graphics Adapter (VGA) aus der Liste,
          dann OK.

        8 Fertigstellen, OK, dann Uebernehmen.

        9 Klicken Sie JA wenn Windows fragt, ob Sie neustarten moechten.


        Treiberinstallation:
        --------------------

        1 Microsoft Windows 95 starten.

        2 Start-Button klicken, dann Einstellungen, Systemsteuerung
          auswaehlen.

        3 Doppel-Klick auf Anzeige.

        4 Einstellungen, dann Erweitert, Grafikkarte auswaehlen,
          Aendern.
          Windows sollte Ihre ELSA Grafikkarte finden. Ist dies nicht
          der Fall, pruefen Sie den Pfad des Treibers und ob die
          richtige Diskette eingelegt ist

        5 Hat Windows die Dateien gefunden, waehlen Sie OK.

          Windows kopiert die Dateien auf die Festplatte.

        6 Waehlen Sie Uebernehmen, OK, Uebernehmen.

        7 Klicken Sie JA, wenn Windows fragt, ob Sie neustarten
          moechten.



        Windows 98
        ----------

        Vorbereiten der Treiberinstallation:
        ------------------------------------

        1 Microsoft Windows 98 starten.

        2 Start-Button klicken, dann Einstellungen und Systemsteuerung
          auswaehlen.

        3 Doppel-Klick auf Anzeige.

        4 Einstellungen, dann Erweitert, Grafikkarte auswaehlen
          dann Aendern.

        5 Alle Geraete anzeigen lassen.

        6 Waehlen Sie die Standard-Grafikkarten in der
          Herstellerliste.

        7 Waehlen Sie Standard PCI Grafikkarte (VGA) aus der
          Liste, dann OK.

        8 Klicken Sie auf weiter, danach Fertigstellen.

        9 Klicken Sie JA wenn Windows fragt, ob Sie neustarten
          moechten.


        Installation des Treibers:
        --------------------------

        1 Microsoft Windows 98 starten.

        2 Start-Button, auf Einstellungen, Systemsteuerung waehlen.

        3 Doppel-Klick auf Anzeige, dann Einstellungen waehlen.

        4 Weitere Einstellungen waehlen, dann Grafikkarte und Aendern.

        5 Weiter, eine Liste aller Treiber anzeigen lassen, Diskette
          waehlen, Pfad einstellen und mit OK bestaetigen.

        6 Uebernehmen, dann Fertigstellen und Fenster schliessen.

        7 Klicken Sie JA wenn Windows fragt, ob Sie neustarten
          moechten.



        Windows Millennium Edition
        --------------------------

        Vorbereiten der Treiberinstallation:
        ------------------------------------

        1 Microsoft Windows Millennium starten.

        2 Start-Button klicken, dann Einstellungen und Systemsteuerung
          auswaehlen.

        3 Doppel-Klick auf Anzeige.

        4 Einstellungen, dann Erweitert, Grafikkarte auswaehlen
          dann Aendern.

        5 Alle Geraete anzeigen lassen.

        6 Waehlen Sie die Standard Grafikkarten in der
          Herstellerliste.

        7 Waehlen Sie Standard PCI Graphics Adapter (VGA) aus der
          Liste, dann OK.

        8 Klicken Sie auf weiter, danach Fertigstellen.

        9 Klicken Sie JA wenn Windows fragt, ob Sie neustarten
          moechten.


        Installation des Treibers:
        --------------------------

        1 Microsoft Windows Me starten.

        2 Start-Button, Einstellungen, Systemsteuerung waehlen.

        3 Doppel-Klick auf Anzeige, dann Einstellungen waehlen.

        4 Weitere Einstellungen waehlen, dann Grafikkarte und Aendern.

        5 Weiter, eine Liste aller Treiber anzeigen lassen, Diskette
          waehlen, Pfad einstellen und mit OK bestaetigen.

        6 Uebernehmen dann Fertigstellen und Fenster schliessen.

        7 Klicken Sie JA wenn Windows fragt, ob Sie neustarten
          moechten.





         Treiber deinstallieren
         ----------------------

         Um den Treiber zu deinstallieren

         1 Start-Button, Einstellungen, Systemsteuerung waehlen.

         2 Doppel-Klick auf Software, ELSA Windows 95/98/ME Display
           Treiber auswaehlen, dann entfernen.

         3 Sie werden gefragt, ob Sie wirklich deinstallieren
           moechten, waehlen Sie JA.

         4 Danach werden Sie aufgefordert, das System neu zu starten,
           waehlen Sie JA.



         Grafik-Einstellungen
         --------------------

         Um die Grafikkarten Einstellungen aufzurufen:

         1 Klicken Sie den Start-Button, waehlen Sie Einstellungen,
           dann Systemsteuerung.

         2 Doppelklick auf Anzeige, Einstellungen, weitere Optionen,
           dann den Reiter fuer Ihre ELSA Grafikkarte waehlen.

         3 Per Rechtsklick auf jede Option, erhalten Sie weitere
           Informationen dazu.

