        #
        | LIESMICH Datei fuer
        |
        | ELSA NVidia Windows 95/98 Treiber, Ver. 4.10.01.0303-0004
        |
        |       VICTORY Erazor
        |
        | Copyright (c) 1994-98 ELSA AG, Aachen (Germany)
        |
        | ELSA AG                    Internet   : http://www.elsa.de
        | Sonnenweg 11               LocalWeb   : +49-(0)241-938800
        | D-52070 Aachen             
        |
        | ELSA Inc.                  Internet   : http://www.elsa.com
        | 2231 Calle De Luna         
        | Santa Clara, CA 95054
        | USA
        |
        | ELSA Asia Inc.             Internet   : http://www.elsa.com
        | 7F-11, No. 188, Sec. 5     
        | Nanking East Road
        | Taipei 105
        | Taiwan, R. O. C.
        |
        | ELSA Japan Inc.            Internet   : http://www.elsa.com
        | Mita Suzuki Building 3F                
        | 5-20-14 Shiba, Minato-ku
        | Tokyo 108-0014
        | Japan
        |
        | 11.08.98, MWolf


        Inhaltsuebersicht

        1. Uebersicht
        2. Inhalt
        3. Installation
        4. Versions Hinweise
        5. Hinweise zum Treiber
        6. Bekannte Fehler und Betriebshinweise


------------------------------------------------------------------------

1.      Uebersicht

        Diese CD enthaelt den ELSA Display Treiber fuer Microsoft
        Windows 95/98.

        Der Treiber unterstuetzt 256, 32768, 65536 und 16 Millionen
        Farben in allen Aufloesungen, die sich mit der eingesetzten
        ELSA Grafikkarte einstellen lassen.

        WICHTIG:

        Es ist aus technischen Gruenden nicht moeglich, einen Fernseher
        und gleichzeitig einen Computer-Monitor an der VICTORY Erazor
        zu betreiben.

------------------------------------------------------------------------

2.      Inhalt

        Das Verzeichnis enthaelt folgende Dateien:

        LIESMICH.TXT    Die Datei, die Sie gerade lesen
        README.TXT      Englische Version der Datei LIESMICH.TXT
        ELSAVEAD.DRV    Display Treiber fuer VICTORY Erazor
        ELSAVEAX.DLL    Treibererweiterung (DirectDraw/Direct3D HAL)
        ELSAVEAV.VXD    Virtueller Mini Display Treiber VICTORY Erazor
        ELSAVEA.INF     Geraete Informationsdatei fuer VICTORY Erazor
        ELSAVEAA.DLL    Treibererweiterung
        ELSAVEAR.VXD    Treibererweiterung
        ELSAVEAS.DLL    Treibererweiterung
        VGARTD.VXD      AGP-Unterstuetzung fuer Windows OSR 2.1
        ELSAVE3D.DLL    "ELSA 3D Einstellungen" utility
        ELSAVEA3D.INF   "ELSA 3D Einstellungen" utility setupdatei
        ELSAVEA2.VXD    VxD fuer Multimonitor-Support (nur Win98)
        ELSAVEAO.DLL    OpenGL-ICD 
        ELSA3D_DE.DLL   Sprachmodul fuer "ELSA 3D Einstellungen"
        EVE3D_FR.DLL    Sprachmodul fuer "ELSA 3D Einstellungen"
        ELSAVE3D.HLP    Hilfedatei fuer "ELSA 3D Einstellungen"
        EVE3D_DE.HLP    Hilfedatei fuer "ELSA 3D Einstellungen" 
        EVE3D_FR.HLP    Hilfedatei fuer "ELSA 3D Einstellungen"
        WINMAN.EXE      "ELSA Einstellungen" Utility 
        WINMAN.DLL      "ELSA Einstellungen" Erweiterung
        WINMAN.INF      "ELSA Einstellungen" Informationsdatei 
        WINMAN.MON      "ELSA Einstellungen" Erweiterung
        WINMAN-J.HLP    "ELSA Einstellungen" Hilfedatei
        WINMAN-F.HLP    "ELSA Einstellungen" Hilfedatei
        WINMAN-E.HLP    "ELSA Einstellungen" Hilfedatei  
        WINMAN-D.HLP    "ELSA Einstellungen" Hilfedatei  
        WINMAN-J.CNT    "ELSA Einstellungen" Erweiterung
        WINMAN-F.CNT    "ELSA Einstellungen" Erweiterung 
        WINMAN-E.CNT    "ELSA Einstellungen" Erweiterung 
        WINMAN-D.CNT    "ELSA Einstellungen" Erweiterung

        Sollten Sie Probleme bei der Installation haben, stellen Sie
        bitte sicher, dass alle aufgelisteten Dateien vorhanden sind.


------------------------------------------------------------------------

3.      Installation

        
        
3.1     Erste Installation von ELSA Grafiktreibern

        Installieren Sie zunaechst Windows 95/98 so, als ob Sie keine
        speziellen ELSA-Treiber haben. In Ihrem System muss jedoch die
        ELSA Grafikkarte bereits eingebaut sein. In der Regel wird die
        Installationsprozedur dann die ELSA Grafikkarte als
        PCI VGA-kompatible Grafikkarte erkennen und nach einem Treiber
        vom Hardware-Hersteller fragen.
        - Klicken Sie auf "OK"
        - Wird anschliessend nach dem Pfad gefragt, geben Sie bitte
          den Pfad zum WIN95/98 Verzeichnis auf der WINNERware CD an, der zu
          Ihrer Grafikkarte passt (z.B. E:\VICTORY\ERAZOR\WIN95).
          Alle noetigen Dateien werden kopiert und Windows 95/98 fragt, 
          ob der noetige Neustart direkt durchgefuehrt werden soll.
        - Klicken sie auf "OK"

        Die Installation der ELSA Grafiktreiber erfolgt innerhalb
        der grafischen Benutzeroberflaeche von Windows.

3.2     Manuelle Installation der ELSA Grafiktreibern

        - Starten Sie den Dialog "Eigenschaften von Anzeige".
        - Waehlen Sie innerhalb dieses Dialoges "Einstellungen".
        - Betaetigen Sie dort den Button "Konfiguration aendern...".
          Dadurch oeffnet sich ein Dialog "Konfiguration aendern"
        - Betaetigen Sie den Button "aendern..." innerhalb des
          Rahmens "Grafikkarte". Dadurch oeffnet sich eine
          Auswahlbox "Modell auswaehlen".
        - Druecken Sie den Knopf "Diskette..." und wechseln in das
          entsprechende WIN95-Verzeichnis Ihrer Grafikkarte auf der
          ELSAware CD.
        - Waehlen Sie aus der Liste der Hersteller "ELSA WINNER
          Display Driver" und in der Liste "Modelle" Ihre ELSA
          Grafikkarte, in diesem VICTORY Erazor, aus.
        - An dieser Stelle oeffnet sich ein weiteres Fenster wo Sie Ihre
          Karte, anhand des in Ihrem PC integrierten Bussystems (PCI/AGP),
          sowie der zu installierenden Zusatzoption (mit oder ohne OpenGL)
          auswaehlen und somit den Installationsumfang beeinflussen koennen.
          Wenn Sie einen ELSA Monitor benutzen, stellen Sie als
          naechstes den von Ihnen benutzten Monitor im Feld "Bildschirm"
          ein.
        - Schliessen Sie den Dialog "Konfiguration aendern".
          Dabei kann es vorkommen, dass das Bild kurz flackert. Das ist
          kein Fehler, sondern dadurch bedingt, dass Windows versucht
          herauszufinden, welche Grafikeinstellungen mit diesem Treiber
          moeglich sind.
        - Jetzt koennen Sie im Hauptdialog "Eigenschaften von Anzeige"
          die gewuenschte Aufloesung und Farbtiefe einstellen.  Bei der
          Erstinstallation sollten Sie zunaechst 1024x768, 256 Farben
          einstellen, da diese Aufloesung auf allen ELSA Grafikkarten
          verfuegbar ist.
        - Schliessen Sie diesen Dialog mit "OK" oder "Zuweisen".

        Nach der erfolgreichen Installation werden Sie unter Umstaenden 
        gebeten Ihren Rechner neu zu booten. Bestaetigen sie diese 
        Aufforderung in jedem Fall mit "Enter" oder OK per Maus. 

        Die Konfiguration der ELSA Grafiktreiber erfolgt innerhalb der
        grafischen Benutzeroberflaeche von Windows.

        - Starten Sie den Dialog "Eigenschaften von Anzeige".
        - Waehlen Sie innerhalb dieses Dialoges "Einstellungen" oder
          die speziell fuer ELSA Grafikkarten entwickelten 
          "ELSA Einstellungen".
          
          - Dialog Einstellungen:
            Das ist der Standard-Windows-Dialog mit dem Sie Aufloesung,
            Farbtiefe und Fontgroesse veraendern koennen.
          - ELSA Einstellungen:
            Mit den ELSA Einstellungen laesst sich die ELSA Grafikkarte
            gezielt auf Ihre Beduerfnisse perfekt anpassen. Neben Auf-
            loesung und Farbtiefe koennen Bildwiederholfrequenz, Bild-
            lage usw. genau eingestellt werden.
          - ELSA 3D Einstellungen:
            Erlaubt die verschiedensten, anwendungsspezifischen Optionen 
            wie Z.B. Beeinflussung der Performance oder der Bildqualitaet
            bzw. Farbanpassungen fuer Ihren Monitor. 

        Unter Windows 95/98 ist es mit den ELSA Treibern jederzeit
        moeglich, die Aufloesung zu veraendern, ohne das System neu zu
        starten.


------------------------------------------------------------------------

4.      Versions-Hinweise

        Dieser Abschnitt beschreibt die Aenderungen bezueglich der
        letzen Version(en) dieser Treiber.

        Version 4.10.01.0177
        - Erste freigegebene Version

        Version 4.10.01.0201
        - kleinere Darstellungsfehler behoben

        Version 4.10.01.0202
        - kleinere Darstellungsfehler behoben
    
        Version 4.10.01.0210
        - kleinere Darstellungsfehler behoben
        - TV Ausgabe verbessert 

        Version 4.10.01.0300
        - Verbesserung der Performance sowie der Darstellungsqualitaet
        - Integration von OpenGL
        - Feature "ELSA 3D Einstellungen" integriert

        Version 4.10.01.0302
        - Darstellungsfehler bei Folgemenues behoben	
        - Anti-Aliasing erst ab 6MB Speicher onboard wirksam;
          Daher hoehere Performance bei verschiedenen Applikationen.
        - Farbpalettenfehler bei 256 Farben beseitigt             	
	
        Version 4.10.01.0303
        - PAL Vollbild bei TV Out implementiert
        - Schnittstellen der "3D Settings" angepasst   

------------------------------------------------------------------------

5.      Hinweise zum Treiber


5.1     DirectDraw/Direct3D

        Die Treiber unterstuetzen die DirectX 5-Komponenten DirectDraw/
        Direct3D.  Jedoch sind die Microsoft-Komponenten von DirectDraw/
        Direct3D noch NICHT im Standardlieferumfang von Windows 95
        enthalten. Damit DirectDraw/ Direct3D verwendet werden kann, muss
        ein aktuelles DirectX installiert werden.

        Um DirectDraw/Direct3D zu installieren starten Sie das Program
        DXSETUP.EXE im Verzeichnis \ELSAWARE\DDRAW\DIRECTX oder ueber 
        Start per CDSETUP im Auswahlfenster des Eingangsbildschirms der 
        ELSA WINNERware CD.
                

5.2     AGP unter Windows 95

        Fuer AGP-Unterstuetzung unter Windows 95 benoetigt man OSR-2.1
        Dieses erhaelt man durch das USB-Update 'USBSUPP.EXE' auf einem
        Windows 95b (OSR2).
        Die installierte Windows-Version kann man in der Registry unter
        HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
        Version und VersionNumber finden.
        Fuer OSR-2.1 lauten die Eintraege:

        Version       "Windows95"
        VersionNumber "4.03.1212" oder "4.03.1214"

------------------------------------------------------------------------

6.      Bekannte Fehler und Betriebshinweise

        Dieser Abschnitt beschreibt Merkwuerdigkeiten bzw. Probleme und
        gibt zum Teil Tips zur Umgehung.

6.1     Version 4.10.01.0302 oder hoeher

6.1.1   Installation nach einem nVIDIA-Treiber

        Wird der ELSA-Treiber nach einem nVIDIA-Treiber installiert, wird
        der Eintrag HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\
        OpenGLDrivers\RIVA128 nicht aktualisiert. Hier muss "nv3ogl.dll"
        durch "elsaveao.dll" ersetzt werden.

6.1.2   "OpenGL"

        Die Hardwareunterstuetzung fuer OpenGL arbeitet nur bei 16 Bpp 
        Farbtiefe bis zu einer Aufloesung von 800x600.
         
        OpenGL basierende Bildschirmschoner, z.B. 3D Pipes, koennen auf 
        manchen Systemen zu Fehlfunktionen in Verbindung mit aktiviertem 
        Powermanagement fuehren.        

6.1.3   "G-Police" auf TV

        Wenn das Spiel "G-Police" Bildfehler zeigt, muss in den 
        ELSA D3D-Settings die Direct3D Anti-Aliasing-Unterstuetzung
        deaktiviert werden. (Nur fuer Karten mit weniger als 6 MB!)
        Diese Option kann gleichwohl auch fuer andere 3D basirende 
        Applikationen hilfreich sein.

6.1.4   "Quickres" Umschaltung auf TV

        Bei TV-Out bleibt der Bildschirm schwarz, wenn man einen Restart
        in den DOS-Modus macht, nachdem die Farbtiefe mit Quickres
        umgeschaltet wurde. Starten Sie daher nach jedem Umschalten der 
        Farbtiefe oder der Aufloesung Ihren PC neu.

6.1.5   In Verbindung mit "ELSA Motion" Erweiterungskarten kann es zu 
        Fehldarstellungen beim Abspielen von MPEG Dateien kommen.

